**外形：**可安装在机架中的塔式外形

**芯片组：**≥英特尔® PCH C236

**★处理器**: 英特尔® Intel Xeon E3-1280v5 3.7 8M

**内存**：≥64GB DDR4-2133内存，通道≥4 DIMM插槽

**硬盘**：机械盘容量≥8TB SATA(2\*4TB)，转速≥7200转，≥4 个 SATA 6 Gb/s 端口，同时配置Z Turbo Drive G2 2TB PCIe SSD

**显存**：NVIDIA Quadro M5000 8GB

**★端口：**4 个 USB 3.0 端口、6 个 USB 2.0 端口、1 个内置 USB 3.0 端口，3 个 内置USB 2.0 端口、2 个麦克风插、2个DisplayPort1.2、1个DVI-I单链路、1 个音频线路输入端、1 个音频线路输出端、1 个 RJ-45 端口、2 个 PS/2 端口

**★扩展插槽：**≥1个PCIe Gen3 x16、≥1个PCIe Gen3 x4插槽/x16接、≥1个PCIe Gen3 x4插槽/x4接、≥1个PCIe Gen3 x1插槽,≥1个PCI(可选)；

键盘：PS/2接口标准中文键盘（PS/2接口为主板集成，不接受插卡转换方式）

鼠标：PS/2接口激光鼠标（PS/2接口为主板集成，不接受插卡转换方式）

**网络接口**：1个RJ-45千兆网卡端口,1个10GbE SFP万兆网卡端口

**音频**：集成高保真Realtek HD ALC221-VB音频

**光驱：**超薄DVD刻录光驱

**电源：**≥400W，92% 效率、大范围调整、主动式功率因数校正

**★其他需求：**

★正版Windows 7操作系统

★出厂预装Sobey正版视频软件（投标时提供Sobey原厂商的软件使用授权书，提供安装光盘）

★必须免费提供同品牌正版远程图形软件，实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。

★提供：3C、CECP、SEPA、认证证书

★保修：≥3年 7 x 24电话响应，7 x 13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务（法定节假日除外）

★提供设备生产厂商对此项目的加章授权原件和服务承诺加章原件；提供厂商盖章彩页