1. 消防水带技术参数
2. 型号规格：10-65-25
3. 经线、纬线：涤纶长丝
4. 衬里：橡塑
5. 编制方法：平纹平织
6. 数量：199个
7. 室外消防栓维修保养技术参数

数量：144个

维修→除锈→上银粉漆→打黄油→上防锈漆（红色）→耐压试验