**琅琊校区教职工宿舍16、17#楼东侧护栏安装工程项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 综合单价（元） | 分项合计  （元） | 备 注 |
| 1 | 护栏 | 高1.5米（地面至护栏尖），采用热镀锌管，加工完采用清洗、磷化，有机环氧粉末涂层，喷涂干燥固化处理；立柱为50\*50镀锌方管，间距3m，横担为40\*40镀锌方管，上下各两道，间距110mm，立杆为19\*19镀锌方管，间距110mm。颜色：黑色。（装饰圈不需要）  工作内容：护栏制作、安装（含各种零配件） | 129㎡ |  |  | 护栏样式要求见附件 |
| 2 | 护栏网基座 | 基座1（26个）：300\*300\*400mm，基座2（4个）：400\*400\*400mm；C25混凝土浇筑。  工作内容：土方开挖、回填、外运、安装、混凝土浇筑及养护 | 30个 |  |  |  |
|  | 总价（大写）： 元 （小写： ） | | | | | |

附件（护栏样式图片）：

