|  |
| --- |
| **会峰食堂空调电缆安装工程量清单** |
| **序号** | **项目编码** | **项 目 名 称** | **项目特征** | **计量****单位** | **工程数量** | **金额(元)** |
| **综合****单价** | **合价** |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 | 敷设方式:穿管直埋 规格:YJV22-4\*150 （提供品牌、合格证）工作内容：1.电缆穿管敷设， 2.电缆沟开挖及填土（深度不低于国家相应标准）、混凝土路面破除及恢复，3、过路及登高电缆穿DN100镀锌钢管，4.电缆头制作、安装 | m | 165.000  |  |  |
| 2 | 030208003001 | 电缆保护管u-pvc | 材质:PVC 规格:100 工作内容：保护管敷设 | m | 150.000  |   |  |
| 3 | 030209001001 | 接地装置 | 接地极材质规格:50\*50角铁 接地母线材质规格:扁铁 工作内容：1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 | 项 | 1.000  |  |  |
| 4 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（kV）:0.4KV 工作内容：系统调试 | 系统 | 1.000  |   |  |
| 合 计（大小写） |  |

公司名称： （公章）

代表签字：

联系方式： 日期：